Структура відображення інформації при відкритті нових НДР
	№
	Назва НДР,  строки виконання (фунд., прикл.)
	Науковий
керівник
	Мета роботи
	Очікувані наукові та науково-практичні результати, які плануються до впровадження після завершення роботи*)
	Шляхи та способи подальшого використання в суспільній практиці результатів виконання роботи*)
	Потенційні споживачі наукових та науково-технічних результатів*)

	1
	Дослідження впливу експлуатації комплексу «Новий безпечний конфайнмент — Об’єкт «Укриття» на радіоактивне забруднення підземних та поверхневих вод. 2027-2029. Прикл.
	Панасюк М.І., к.т.н., завідувач лабораторії
	Виконати оцінку  радіаційного забруднення ґрунтів,  підземних та поверхневих вод під впливом  експлуатації комплексу Новий безпечний конфайнмент - Об’єкт «Укриття». 
	
Виявлення  нових закономірностей формування підвищеної міграційної здатності ⁹⁰Sr та ¹³⁷Cs у системі «ґрунти – підземні води – поверхневі води», визначення ключових гідрохімічних і геохімічних чинників, що контролюють рухомість радіонуклідів, а також створення науково обґрунтованих моделей прогнозування їх переносу в довкіллі. Отримані результати забезпечать основу для удосконалення систем моніторингу та управління радіоактивним забрудненням, сприятимуть прийняттю обґрунтованих управлінських рішень щодо захисту водних ресурсів та ґрунтів., 


	Результати дослідження можуть бути використані при розробці та обґрунтуванні управлінських рішень щодо захисту підземних і поверхневих вод від радіоактивного забруднення, зокрема при плануванні природоохоронних заходів у межах Чорнобильської зони відчуження та на інших техногенно забруднених територіях.


	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державне агентство з управління зоною відчуження України, ДСП «Чорнобильська АЕС», АЕС «Фукусіма».

	2
	Розрахунково-аналітичне дослідження стійкості і працездатності споруд дослідницького ядерного реактора в понадпроєктний термін експлуатації з урахуванням екстремальних впливів воєнного стану.  2027-2029. Прикл.
	Борисенко В. І., член-кореспондент НАН України, д.т.н., с.д., завідувач відділення
	Визначити параметри технічного стану  дослідницького ядерного реактора та  розробити рекомендації щодо його придатності для подальшої експлуатації.
	Оцінки потенційно існуючих дефіцитів безпеки дослідницького реактора які обумовлені тривалою експлуатацією та умовами поточного функціонування під час воєнного стану.

Розрахункова МСЕ‑модель  ядерного реактора.
Результати МСЕ‑розрахункового аналізу параметрів технічного стану  ядерного реактора з оцінками їх відповідності проектним критеріям.
Рекомендації щодо придатності та підвищення стійкості ядерного реактора для подальшої експлуатації.















	Результати дослідження можуть бути використані при розробці звіту з переоцінки безпеки;
заходів щодо підвищення стійкості й захисту  ядерного реактора при подальшої експлуатації;
Можливо застосування результатів для реконструкції, будівель і споруд діючих енергоблоків АЕС, а також для проектування нових енергоблоків АЕС;
	Інститут ядерних досліджень НАН України, ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України,

	3
	Дослідження та прогнозування нейтронно-фізичних характеристик «північного» скупчення ядерно-небезпечних матеріалів, що знаходяться у приміщенні 305/2 комплексу нового безпечного конфайнмента та об’єкта «Укриття». 2027-2029. Прикл.
	Носовський Анатолій Володимирович, академік НАН України, д.т.н., проф., директор
	Забезпечення ядерної безпеки комплексу нового безпечного конфайнмента та об’єкта  «Укриття» ДСП ЧАЕС в умовах змін проектних умов експлуатації. 
	Дані щодо матеріального складу ядерно-небезпечного скупчення паливовмісних матеріалів. .
Оцінка поточного та прогнозованого рівнів підкритичності скупчення паливовмісних матеріалів та його впливу на ядерну безпеку комплексу НБК-ОУ. Пропозиції для подальшого удосконалення системи моніторингу стану  паливовмісних матеріалів.
Перелік технологічно можливих в умовах ОУ шляхів для коригувальних дій щодо підтримки  ядерно-небезпечного скупчення паливовмісних матеріалів  в підкритичному стані.
	Результати роботи передбачається надати ДСП ЧАЕС для підтримки прийняття обґрунтованих рішень щодо забезпечення ядерної безпеки комплексу НБК-ОУ.
Пропозиції щодо удосконалення діючих систем моніторингу стану  паливовмісних матеріалів можуть слугувати базою для технічного переоснащення або зміни конфігурації розташування блоків детектування і датчиків з метою покращення моніторингу та його ефективності.














	ДСП «Чорнобильська АЕС»

	4
	Розроблення теоретичних моделей нейтронно-фізичних процесів в ядерних установках для убезпечення експлуатації ядерного палива різних виробників. 2027-2031. Фунд.
	Борисенко Володимир Іванович, член-кореспондент НАН України, д.т.н., с.д., завідувач відділення
	Розробка і удосконалення теоретичних методів і алгоритмів визначення нейтронно-фізичних характеристик ядерних установок різного призначення для обґрунтування їх ядерної безпеки.
 
	Наукові результати роботи матимуть важливе значення для майбутніх прикладних досліджень із підвищення технологічної незалежності та убезпечення експлуатації АЕС України, насамперед у контурі вітчизняної системи внутрішньореакторного контролю. 
Впровадження результатів сприятиме обґрунтуванню і підвищенню якості розрахункових матеріалів для безпечної експлуатації енергоблоків АЕС в умовах змінних зовнішніх обмежень.
Основною перевагою запропонованих теоретичних основ є створення національного, інструмента та повного програмно-методичного ланцюжка його застосування у складі СВРК.
Сукупність результатів забезпечить створення фундаментальної методичної бази для аналізу ядерної безпеки  та створення нових систем контролю на АЕС.





	Впровадження отриманих результатів в прикладене програмне забезпечення СВРК дозволить зняти залежність від програмного і константного забезпечення різних виробників ядерного палива.
	Заклади вищої освіти та наукові установи які проводять навчальний процес за спеціальностями: G4 Енерговиробництво (G4.01 Атомна енергетика), E5 Фізика та астрономія.  На основі одержаних результатів буде розроблений запит на прикладну відомчу тематику НАН України з подальшим  можливим впровадженням у АТ "НАЕК "Енергоатом". 

	5
	Розроблення та дослідження нових методів поводження з опроміненим графітом ядерних установок. 2027-2029. Прикл.
	Сімейко Костянтин Віталійович, д.т.н., с.д., учений секретар
	Розробка та дослідження нових методів поводження з опроміненим графітом при знятті з експлуатації ядерних установок. 
	За допомогою експериментальних досліджень з використанням неопроміненого графіту ядерної чистоти будуть визначені найбільш перспективні методи переробки графіту.
Результати термодинамічних розрахунків  хімічних реакцій опроміненого графіту (включаючи домішки речовин з радіоактивними ізотопами).
У результаті успішного виконання роботи будуть розроблені та науково обґрунтовані методи поводження з опроміненим графітом Чорнобильської АЕС.
	Результати роботи передбачається надати ДСП ЧАЕС для підтримки прийняття рішень щодо забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища у процесі зняття з експлуатації. Результати роботи можуть бути використані для підготовки науковців і спеціалістів у напрямку зняття з експлуатації АЕС. 
	ДСП "Чорнобильска АЕС", Ігналінська АЕС (Литва). 




*  Відповідно до протокольного рішення  засідання Президії НАН України від 13.05.2026 р. №16 (витяг з протоколу додається).

